; Portuguese (Brazilian)
;
; format
; number=Text  control text i.e. labels, buttons
; number_h=Hint for control
; some controls have no hint message like label
; some controls have no Text message like Edit controls
; use ^m for carriage return
; use & for underline char
; use ^p for space
;
;
;

[Translations]
;Main Window
1001=X-BIOS Editor 
1002=&Abrir
1002_h=Abrir ficheiro Imagem da BIOS
1003=&Guardar
1003_h=Salvar Imagem da BIOS modificada para ficheiro 
1004=Editor hex
1004_h=Correr editor hex
1005=Opções 
1005_h=Opções
1006=Ajuda
1007=Sobre
1007_h=Sobre este programa 
1008=Fechar
1008_h=Fechar esta Aplicação

;do not forgot to place spaces for this control
1009=^p^p^pGeral
1010=^pInformação sobre o bloco PCI 
1011=^pInformação mostrada no arranque do computador
1012=&Identificação de Dispositivo
1013=&Mudar
1014=Sub Fabricante
1015=Sub Identificação de Dispositivo
1016=Ignorar Detecção de Monito DDC
1017=Activar Mensagem de Tamanho de Memória
; to put Carriage return use ^m
1017_h=Se Activado:^mVai escrever o tamanho de memória actual ^m durante o arranque
1018=Activar Mensagem de Entrada 
1018_h=Se Activado:^mVai escrever mensagem de Entrada
1019=Distribuição de planeamento
1019_h=Se Activado:^mVai escrever mensagem "Distribuição de planeamento"^m(Pode ser desactivada sem perigo)
1020=Compacta ao salvar
1021= Mensagens de Entrada
1022=M&ensagem de Entrada
1023=Cor da Mensagem de Entrada
1024_h=Entrada com cor^m7 - Branco
1025=Contagem de Frames
1026_h=Esperar^mat frames energia em^m1 segundos = 70 frames^mPor Definição 280
1027=Mensagem de Versão da BI&OS
1028=Versão da BIOS
1029=Cadeia de Caracteres OEM 
1030=Fabricante VESA
1031=Nome do Produto VESA
1032=Revisão do Produto VESA
1033=Revisão OEM
1034=Código de TV 
1035=Código DFP
1036=BIOS Portátil

;do not forgot to place spaces for this control
1037=^p^p^pI&nicialização
1038=^pInicialização Geral do registo STRAP
1039=AGP SBA Disactivado
1039_h=NV_PEXTDEV_BOOT_0_STRAP_AGP_SBA_DISABLED
1040=FW desactivado (?)
1040_h=sem ajuda
1041=Activar STRAP Overwrite 
1041_h=sem ajuda
1042=^pTabela de velocidade de memória
1043=GPU
1044=Memória
1045=Tipo
1046=^pModos de TV 
1047=Fonte do modo de TV
1048_h=Usar modo forçado (override) - Usar modo "Boot Time TV Mode override"^mUsar Straps (por definição NTSC M) - Ignorar "Boot Time TV Mode override"
1049=Modo de TV
1050_h=Só funciona se o "Usar modo forçado (override)" estiver activado
1051=^p^p^p&Fontes (tipo de letra)
1052=^pFontes
1053=Salvar
1054=Trocar
1055=Editar
1056=Selecionar linguagem
1057=Últimos ficheiros abertos
1058=Ler da memória
1059=Ler e salvar para ficheiro

;
; Editor Hex 
;
;
1100=Salvar
1100_h=Salvar alterações e sair
1101=Cancelar
1101_h=Cancelar todas as alterações e sair
1102=Copiar
1103=Colar
1104=Anular
1105=Escolher tipo de letra...
1106=Ir para
1107=Procurar
1108=Procurar seguinte
1109=Ir para Determinada Localização
1110=Cabeçalho PCI 
1111=Controlo de bloco NVIDIA
1112=Bloco de modo de TV 
1113=Mensagem de Entrada
1114=Nome Fabricante VESA 
1115=Nome Produto VESA
1116=Revisão do produto VESA
1117=Tabela de inicialização geral
1118=Tabela de Script de Inicialização
1119=Tabela de "Fonts Address" 

;this is status line text
1120=Pos^p:^p 
;Messages in HEX Editor
1121=Ir para posição...
1122=(prefixo "0x" ou "$" significa hex)
1123=Posição Inválida
1124=Informação não encontrada.
1125=Procurar...
1126=Pôr "t.." para Texto, "T.." para ignorar tipo de caixa (alta ou baixa), outro para procurar por HEX
1127=Ferramentas

;
; Help system
;

1=Ajuda
230=Como fazer o flash da BIOS
6=Tabela Geral
7=Inicialização
8=Fontes

;
;
; Messages
;

3000=Erro ao carregar Imagem da BIOS !
;
; %d used for formatin messages do not remove it
;
3001=Tamanho do ficheiro %d^mTamanho actual da bios : %d
3002=Cabeçalho de PCI Inválido !
3003=ErrO
3004=Não é uma BIOS NVIDIA !
3005=Controlo de bloco de estrura inválido !
3006=Bloco de estrutura não suportado !
3007=Mensagem de entrada. Tamanho máximo de caracteres %d
3008=Não
3009=Sim
3010=Presente
3011=X-BIOS Editor (%s)
3012=Caracteres usados %d
3013=Identificador de sub-fabricante Inválido! Tem de ser uma valor Hexadécimal válido
3014=Sub Identificador de Dispositivo Inválido ! Tem de ser uma valor Hexadécimal válido
3015=Número de versão Inválido !
3016=Tamanho errado de ficheiro para a fonte selecionada
3017=Ainda não está implementado !
3018=Dispositivo
3019=Dispositivos de sub fabricantes
3020=Expirou o tempo de execução!
3021=Erro ao ler BIOS actual !
3022=Ok
3023=Cancelar
3024=Por favor, renicie a aplicação para as alterações fazerem efeito !
3025=Escolha a Linguagem
3026=Escolha a linguagem do interface
3027=Editor HEX
3028=Lista de Fabricantes

; new in release 130

3029_h=Duplicate with selected
: new in RC 3 build 150
3030=AGP
3030_h=Show AGP low level information
3031=AGP low level information

;AGP show table
3032=Error getting information!
3033=Adapter Information
3034=Vendor ID
3035=Device ID
3036=Device Name
3037=Latency Timer
3038=AGP Revision
3039=IRQ
3040=Maximum command queue depth
3041=Sub Vendor Information
3042=Sub Vendor Name

;old non translated items
3043_h=Select SubDevice ID
3044_h=Select Vendor Name from list

; AGP Table
3046=Sub Device Name
3047=AGP Status
3048=AGP Rates Supported
3049=Current AGP Transfer Rate
3050=SBA Supported
3051=SBA Enabled
3052=FastWrites Supported
3053=FastWrites Enabled
3054=Over 4Gb transfer
3055=Error opening device control!
3056=AGP Disabled
